 Методические рекомендации по разработке схемы мест установки и сцен обзора  программно-технических комплексов видеонаблюдения 
системы «Безопасный регион»
Раздел № 1. Используемые сокращения.
ВК - видеокамера
ММС - места массового скопления людей
ГРНЗ - Государственный регистрационный номерной знак транспортного средства
ПВН - подъездное видеонаблюдение
ВВН (ВН) - внутреннее видеонаблюдение
МКДН - многоквартирный домофон
СВН - система видеонаблюдения
ТС - транспортное средство
КПП - контрольно-пропускной пункт
СПО - специальное программное обеспечение
СВН-ОБР - система видеонаблюдения образовательных учреждений
СВН-ЗДР - система видеонаблюдения учреждений здравоохранения
СВН-СОЦ - система видеонаблюдения учреждений социального обслуживания
СВН-ОТИ - система видеонаблюдения объектов транспортной инфраструктуры
СВН-ТОР - система видеонаблюдения объектов торговли и общественного питания
СВН-ТУР - система видеонаблюдения объектов туризма
СВН-КУЛ - система видеонаблюдения объектов культуры и отдыха
СВН-ФИЗ - система видеонаблюдения объектов спортивного развития
СВН-ТКО - система видеонаблюдения полигонов твердых бытовых отходов
СВН-КАР - система видеонаблюдения карьеров
СВН-СТР - система видеонаблюдения строительных площадок
СВН-МКД - система видеонаблюдения многоквартирных домов
СВН-МТС - система видеонаблюдения мобильных транспортных средств.
Раздел № 2. Типы используемых видеокамер и требования к их размещению и сценам обзора.
Таблица № 1 - Общие требования к размещению ВК всех Типов
	Требование
	Описание предмета

	Минимизация или исключение
	- «слепых» зон;
- перекрытия оптически непрозрачными предметами: ветками деревьев и кустарников, листвой, трубами, столбами и прочими объектами;
- «засветка» (попадание солнечного и/или искусственного света непосредственно в объектив ВК);
- статических объектов (небо, окна жилых домов, стены зданий и пр.).

	Визуальное определение либо детекция и распознавание СПО Системы
	- пола, телосложения, примерного роста и совершаемых действий людей;
- лиц людей;
- марки, модели, ГРНЗ ТС;
- др. функций в соответствии с функциональным назначением ВК (Табл. 2 ОТТ).

	Исключение воздействия
	- вибрации;
- третьих лиц (вандализм, хищение);
- погодных условий (загрязнение объектива);
- явлений природного и/или техногенного характера, способных изменить сцену обзора ВК.


Таблица № 2 - Требования к размещению ВК (Типы 1–5)
	Тип ВК 
	Требование к сцене обзора ВК
	Требования к размещению ВК

	Тип № 1 (ММС) - основное уличное видеонаблюдение
	- въезды/выезды, въездные ворота, шлагбаумы, пути возможных подъездов к объекту;
- основные пути пешего подхода: пешеходные дорожки, арки, калитки, пешеходные переходы через проезжую часть, подходы к кинотеатрам, театрам, вокзалам и другим объектам городской инфраструктуры;
- прилегающая территория вокруг объекта;
- дворовая территория МКД: детские игровые площадки и спортивные комплексы, места парковки автотранспорта (от 10 парковочных мест), места массового скопления людей в пределах дворовой территории и другие объекты;
- места массового скопления и прогулок людей в скверах, парках, на площадях, игровых зонах и площадках, зонах досуга и отдыха;
- крупные дорожные перекрестки и развязки;
- остановки общественного транспорта.
	- на зданиях, столбах и опорах наружного освещения, других искусственных сооружениях;
- на высоте от 3,5 до 6 метров, обеспечивая максимальный угол обзора (в исключительных случаях допускается размещение на другой высоте по согласованию с Координатором Системы и Рабочей группой);
- расстояние от места установки до контролируемой зоны не должно превышать 30 метров.

	Тип № 2 (ГРЗ) - фиксация государственных регистрационных знаков
	- дорожное полотно на прямом участке дороги в попутном и/или встречном направлениях;
- не более 2-х полос проезжей части;
- детекция и распознавание ГРНЗ ТС вне зависимости от времени суток (за исключением случаев умышленного сокрытия и нечитаемости ГРНЗ из-за погодных условий).
	- на искусственных сооружениях над дорогой, столбах и опорах освещения на выносном кронштейне максимально близко к центру дорожного полотна;
- на высоте от 3,5 до 6 метров над дорогой (в исключительных случаях допускается размещение на другой высоте и использования ВК Тип № 1 (ММС) по согласованию с Координатором Системы и Рабочей группой);
- угол наклона к плоскости горизонта: не более 20°;
- угол наклона к направлению движения: не более 25°;
- расстояние от места установки до контролируемой зоны не должно превышать 40 метров.

	Тип № 3 (ПВН) - подъездное видеонаблюдение
и
Тип № 5 (МКДН) – многоабонентский домофон со встроенной видеокамерой
	- пространство перед входной дверью в подъезд МКД/учреждение/КПП;
- входящие люди в подъезд МКД/учреждение/КПП;
- фокусное расстояние (угол обзора) ВК необходимо выбирать таким образом, чтобы на изображении лица, расположенном фронтально относительно оптической оси ВК, зарегистрированном на рабочем расстоянии ВК (0,2 - 0,5 метра), расстояние между центрами глаз составляло не менее 120 пикселей.

	- на меньшей по размеру створке входной двери, используемой только для проноса крупногабаритных вещей;
- при отсутствии створки необходимо размещать на стене максимально близко к входной двери;
- открывание входной двери не должно перекрывать или ограничивать сцену обзора;
- на высоте 150 – 160 см (исходя из технической возможности) от объектива ВК до уровня пола.

	
	
	Вместо Тип № 3 (ПВН) допускается установка ВК Тип № 4 (ВВН) внутри помещения в случаях если:
- входная дверь револьверного типа;
- обе створки двери используются для прохода людей;
- размещение ВК на стене рядом с дверью невозможно ввиду отсутствия места;
- сцена обзора ВК перекрывается при открывании двери;
- размещение ВК на стене рядом с дверью не позволит СПО распознавать лица.


	Тип № 4 (ВВН) - внутреннее видеонаблюдение
	- пространство внутри помещения;
- лифтовой холл (площадка перед лифтами);
- поднимающиеся по маршевой лестнице, ведущей на верхние этажи МКД (при отсутствии лифтов);
- возможность визуального различения пола, телосложения, примерного роста, черт лица и совершаемых действий людей, находящихся в сцене обзора ВК.
	- на стенах (потолках) помещений, обеспечив максимальный обзор пространства внутри помещения;
- при установке ВК в коридорах, на лестничных пролетах и в иных узких местах следует использовать функцию ВК «режим коридора»;
- внутри подъезда на первом этаже МКД для обзора людей, поднимающихся по маршевой лестнице.

	
	
	При установке ВК взамен Тип № 3 (ПВН):
- на высоте не более 3 метров от уровня пола, обеспечив при этом минимальный вертикальный и горизонтальный угол обзора относительно уровня пола и стен соответственно;
- сцена обзора такой ВК должна быть сфокусирована исключительно на входную дверь.


Таблица № 3 - Требования к размещению ВК (Типы 6–8)
	Тип ВК 
	Требование к сцене обзора ВК
	Требования к размещению ВК

	Тип № 6 (ТВН) - транспортное видеонаблюдение
	- входная дверь МТС;
- входящие люди в МТС;
- фокусное расстояние (угол обзора) ВК необходимо выбирать таким образом, чтобы на изображении лица, расположенном фронтально относительно оптической оси ВК, зарегистрированном на рабочем расстоянии ВК (0,2 - 0,5 метра), расстояние между центрами глаз составляло не менее 120 пикселей.
	- внутри салона МТС на поверхности, не подверженной вибрации;
- напротив входных дверей МТС под минимальным углом к горизонту;
- отклонение ВК от фронтального ракурса лиц людей не должно превышать +/-15°.

	Тип № 7 (ТГРЗ) - фиксация государственных регистрационных знаков
	- дорога;
- детекция и распознавание ГРНЗ ТС спереди и сзади МТС на расстоянии от 1 до 10 метров от МТС.
	- размещается внутри салона МТС на поверхности, не подверженной вибрации и защищенной от загрязнения объектива ВК лобовым или задним стеклом МТС (в исключительных случаях, при отсутствии технической возможности и согласовании с Координатором Системы и Рабочей группой, допускается размещение снаружи МТС);
- максимально близко к продольной оси МТС;
- угол наклона ВК к плоскости горизонта не должен превышать 20°.

	Тип № 8 (ТСВН) -салонное видеонаблюдение
	- салон МТС.
	- размещается в передней части МТС на поверхности, не подверженной вибрации (потолки или вертикальные панели внутренней обшивки);
- с учетом минимизации перекрытия сцены обзора ВК конструктивными элементами МТС (поручнями и т.п.).

	
	- место водителя и входной двери в кабину МТС (при наличии).
	- размещается внутри салона на поверхности, не подверженной вибрации (потолок или вертикальные панели внутренней обшивки) справа от водителя или непосредственно над ним;
- с учетом минимизации перекрытия сцены обзора ВК конструктивными элементами МТС (поручнями и т.п.) и обеспечения наилучшего обзора черт лица водителя и совершаемых им действий.


Таблица № 4 - Типы объектов, на которых устанавливаются видеокамеры
	Тип СВН 
	Тип ВК
	Требования к сцене обзора ВК

	СВН-ОБР –образовательных учреждений/
СВН-ЗДР –
учреждений здравоохранения/
СВН-СОЦ – учреждений социального обслуживания
	Тип № 1 (ММС)
	- территория перед основными входами в учреждение/объект.

	
	Тип № 1 (ММС)
	- основные входные/въездные группы на территорию учреждения/объекта (въездные ворота, калитки, КПП и пр.).

	
	Тип № 1 (ММС)
	- крупные объекты инфраструктуры и места массового скопления людей на прилегающей к учреждению/объекту территории.

	
	Тип № 3 (ПВН) 
	- лица входящих людей в основные входы в учреждение/объект.

	
	Тип № 4 (ВВН) 
	- основные входные группы здания учреждения/объекта со стороны холла (турникеты, рамки металлоискателей, зона прохода, регистратура, ресепшен и пр.).

	СВН-ОТИ – объектов транспортной инфраструктуры
	Тип № 2 (ГРЗ)
	Въезды/выезды в городские населённые пункты.

	СВН-ТОР – объектов торговли и общественного питания/
СВН-ТУР –
объектов туризма/
СВН-КУЛ – объектов культуры и отдыха/
СВН-ФИЗ –
объектов спортивного развития
	Тип № 1 (ММС)
	- территория перед основными входами в учреждение/объект.

	
	Тип № 1 (ММС)
	- основные входные/въездные группы на территорию учреждения/объекта.

	
	Тип № 1 (ММС)
	- основные места посадки/высадки пассажиров общественного транспорта на территории учреждения/объекта.

	
	Тип № 1 (ММС)
	- места продажи билетов (расположены на улице).

	
	Тип № 4 (ВВН)
	- места продажи билетов (расположены в помещении).

	
	Тип № 1 (ММС)
	- крупные объекты инфраструктуры и места массового скопления людей на прилегающей к учреждению/объекту территории.

	
	Тип № 3 (ПВН) 
	- лица входящих людей в основные входы в учреждение/объект.

	СВН-ТКО –полигонов твердых коммунальных отходов/
СВН-КАР – 
карьеров
	Тип № 1 (ММС)
	- места массового скопления людей (места производства работ) на территории полигона/карьера.

	
	Тип № 1 (ММС)
	- объект (тело) полигона/карьера в целом.

	
	Тип № 1 (ММС)
	- содержимое кузова въезжающего грузового автотранспорта.

	
	Тип № 2 (ГРЗ)
	- регистрационные номера въезжающего/выезжающего автотранспорта.

	СВН-ТПУ – транспортно-пересадочных узлов
	Тип № 1 (ММС)
	- основные пути пешего подхода к объекту и перемещения людей по территории объекта.

	
	Тип № 1 (ММС)
	- основные входные/въездные группы на территорию объекта.

	
	Тип № 1 (ММС)
	- основные места посадки/высадки пассажиров.

	
	Тип № 1 (ММС)
	- места продажи билетов (расположены на улице).

	
	Тип № 4 (ВВН)
	- места продажи билетов (расположены в помещении).

	
	Тип № 1 (ММС)
	- крупные объекты инфраструктуры и места массового скопления людей на прилегающей к объекту территории.

	
	Тип № 3 (ПВН) 
	- лица входящих людей в основные входы в здания (сооружения) объекта.

	СВН-СТР –строительных площадок
	Тип № 1 (ММС)
	- места массового скопления людей (места производства работ в т.ч. зоны разгрузки автотранспорта) на территории объекта.

	
	Тип № 1 (ММС)
	- входные/въездные группы на территорию объекта (въездные ворота, калитки, КПП и пр.).

	
	Тип № 1 (ММС)
	- территория объекта в целом (в т.ч. объект строительства).

	СВН-МТС –маршрутных транспортных средств
	Тип № 6 (ТВН)
	- лица людей, входящих в МТС.

	
	Тип № 7 (ТГРЗ)
	- ГРНЗ спереди и сзади МТС.

	
	Тип № 8 (ТСВН)
	- салон МТС в целом.

	
	Тип № 8 (ТСВН)
	- место водителя МТС и входная дверь в кабину (при наличии).

	СВН-МКД –многоквартирных домов
	Тип № 1 (ММС)
	- крупные объекты инфраструктуры и места массового скопления людей на дворовой и прилегающей к МКД территории.

	
	Тип № 1 (ММС)
	- контейнерные (мусорные) площадки.

	
	Тип № 4 (ВВН)
	- лифтовые холлы первого этажа МКД и подземной парковки (при наличии). 
При отсутствии лифта:
- внутри подъезда на первом этаже МКД для обзора людей, поднимающихся по маршевой лестнице.

	
	Тип № 2 (ГРЗ)
	- основные въезды/выезды на территорию жилого микрорайона.

	
	Тип № 3 (ПВН)/
Тип № 5 (МКДН)
	- лица людей, входящих в подъезды МКД.

	
	Тип № 3 (ПВН)
	- лица людей, входящих в отдельные входы на маршевые лестницы МКД.

	СВН-МФЦ – многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
	Тип № 1 (ММС)
	- пути пешего подхода к зданию (территории) МФЦ.

	
	Тип № 1 (ММС)
	- места массового скопления людей на дворовой и прилегающей к зданию (территории) МФЦ.

	
	Тип № 1 (ММС)
	- въезды/выезды на территорию (парковку) МФЦ.

	
	Тип № 3 (ПВН)
	- лица людей, входящих в здания МФЦ.

	
	Тип № 4 (ВВН)
	- залы ожидания, залы обслуживания, зона терминалов (очереди, оплаты, банкоматов и т.п.). 


Внимание! Основными считаются входные/въездные группы, круглогодично используемые для входа/въезда на территорию учреждения сотрудниками и посетителями учреждения, а также входы в здания/сооружения, используемые посетителями учреждения. 
Внимание! Если технические условия на подключение к системе «Безопасный регион» от Мингосуправления Московской области получены после вступления в силу распоряжения от 21.06.2021 г. № 11-53/РВ, на основные входы в подъезды многоквартирных домов необходимо устанавливать ВК Тип №5 (МКДН)
Раздел № 3. Порядок разработки схемы мест установки и сцен обзора видеокамер для объектов типа: СВН-ЗДР, СВН-КУЛ, СВН-ОБР, СВН-СОЦ, СВН-ФИЗ, СВН-ТУР, СВН-ТОР, СВН-ТПУ, СВН-МКД, СВН-МФЦ
Для указанных типов объектов разработка схемы мест установки и сцен обзора видеокамер выполняется на плане территории (геодезической подоснове), а также на планах первого этажа объектов. Дополнительно к схемам необходимо разработать Таблицу с перечнем всех проектируемых видеокамер, информацией о местах их установки и сценах обзора (Пример № 11).
Таблица № 5 - Перечень объектов, указываемых на плане территории (геодезической подоснове)
	№ п/п
	Наименование
	Примечание

	1
	здания/сооружения
	Пример № 1

	2
	места массового скоплений людей (места благоустройства, беседки, скверы, игровые и спортивные площадки и т.п.)
	

	3
	объекты инфраструктуры
	Пример № 1

	4
	входы/въезды
	Пример № 1

	5
	пути пешего подхода
	Пример № 1

	6
	парковки
	Пример № 1

	7
	контейнерные площадки (только для МКД)
	Пример № 1

	8
	озеленение (с ведомостью элементов озеленения);
	Пример № 1

	9
	размеры каждого объекта и/или масштабная линейка
	Пример № 1

	10
	экспликация объектов и условные обозначения
	Пример № 1

	11
	общая схема мест установки видеокамер с указанными на ней:
типами видеокамер;
направлениями обзора видеокамер;
углами обзора видеокамер;
расстояниями от видеокамер до окончания их сцены обзора;
высотой установки видеокамер.
	Пример № 1
Пример № 2



Таблица № 6 - Перечень объектов, указываемых на планах первого этажа
	№ п/п
	Наименование
	Примечание

	1
	основные входы/выходы
	Пример № 4

	2
	холлы при основных входах/выходах
	Пример № 4

	3
	лифтовые холлы (только для МКД)
	Пример № 4

	4
	схемы монтажа видеокамер Тип №3 (ПВН), Тип № 5 (МКДН), Тип № 4 (ВВН) (в случае установки вместо ВК Тип № 3 (ПВН))
	Пример № 3


	5
	размеры каждого объекта и/или масштабная линейка
	Пример № 4

	6
	экспликация помещений и условные обозначения
	Пример № 4

	7
	схема мест установки видеокамер с указанными на ней:
типами видеокамер;
направлениями обзора видеокамер;
углами обзора видеокамер;
расстояниями от видеокамер до окончания их сцены обзора;
высотой установки видеокамер
	Пример № 2


Пример № 1
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Пример № 2 
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Пример № 3
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Пример № 4

- экспликация внутренних помещений с расстановкой ВК
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Раздел № 4. Порядок разработки схемы мест установки и сцен обзора видеокамер для объектов типа: СВН-СТР, СВН-КАР, СВН-ТКО
Для указанных типов объектов разработка схемы мест установки и сцен обзора видеокамер выполняется на плане территории (геодезической подоснове). Дополнительно к схемам необходимо разработать Таблицу с перечнем всех проектируемых видеокамер, информацией о местах их установки и сценах обзора (Пример № 11).
Таблица № 7 – Перечень объектов, указываемых на плане территории (геодезической подоснове)
	№ п/п
	Наименование
	Номер примера

	1
	здания/сооружения
	Пример № 5
Пример № 6

	2
	места массового скоплений людей (места производства работ и разгрузки автотранспорта)
	Пример № 5
Пример № 6

	3
	входы/въезды
	Пример № 5 
Пример № 6

	4
	размеры каждого объекта и/или масштабная линейка
	Пример № 5
Пример № 6

	5
	экспликация объектов и условные обозначения
	Пример № 7
Пример № 8

	6
	общая схема мест установки видеокамер с указанными на ней:
типами видеокамер;
направлениями обзора видеокамер;
углами обзора видеокамер;
расстояниями от видеокамер до окончания их сцены обзора;
высотой установки видеокамер.
	Пример № 5
Пример № 6


Пример № 5

- Схема расстановки ВК на стройплощадке
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Пример № 6

- Схема расстановки ВК на объектах КАР, ТКО
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Пример № 7

- Условные обозначения на объектах КАР, ТКО
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Пример № 8

-Экспликация зданий и сооружений на объектах КАР, ТКО
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Раздел № 5. Порядок разработки схемы мест установки и сцен обзора видеокамер для объектов типа: СВН-ОТИ
Для указанных типов объектов разработка схемы мест установки и сцен обзора видеокамер выполняется на плане территории (геодезической подоснове). Дополнительно к схемам необходимо разработать Таблицу с перечнем всех проектируемых видеокамер, информацией о местах их установки и сценах обзора (Пример № 11).
Таблица № 8 – Перечень объектов, указываемых на плане территории (геодезической подоснове)
	№ п/п
	Наименование
	Номер примера

	1
	участок автомобильной дороги на въезде/выезде в населенный пункт 
	Пример № 9

	2
	пути пешего подхода и пешеходные переходы
	Пример № 9

	3
	парковки
	Пример № 9

	4
	озеленение (с ведомостью элементов озеленения)
	Пример № 9
Пример № 10

	5
	экспликация объектов, условные обозначения
	Пример № 10

	6
	общая схема мест установки видеокамер с указанными на ней:
типами видеокамер;
направлениями обзора видеокамер;
углами обзора видеокамер;
расстояниями от видеокамер до окончания их сцены обзора;
высотой установки видеокамер.
	Пример № 9


Пример № 9

- размещение ВК на объектах транспортной инфраструктуры
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Пример № 10

- условные обозначения объектов транспортной инфраструктуры
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Пример № 11 – Таблица с перечнем всех проектируемых видеокамер, информацией о местах их установки и сценах обзора
	№ п/п
	Номер камеры на схемах
	Муниципальное образование, город
	Наименование объекта видеонаблюдения
	Условный адрес объекта видеонаблюдения
	Условные координаты
	Описание сцены обзора видеокамеры
	Тип камеры

	
	
	
	
	
	Широта
	Долгота
	
	

	1
	ВК 1
	МО, г.о. Мытищи, 
г. Мытищи
	Многоквартирный жилой дом
	Московская область,  г.о. Мытищи, 
г. Мытищи, ул. Новая, д. 18 
	55.999999
	37.777775
	Обзор прилегающей с юга территории, площадки отдыха для взрослого населения, дороги и въезда на придомовую территорию 
	тип №1 
(ММС)

	2
	ВК 2
	МО, г.о. Мытищи, 
г. Мытищи
	Многоквартирный жилой дом
	Московская область,  г.о. Мытищи, 
г. Мытищи, ул. Новая, д. 18 
	55.999998
	37.777774
	Обзор прилегающей с запада территории, парковки, площадки хранения ТБО и дороги
	тип №1 
(ММС)

	3
	ВК 3
	МО, г.о. Мытищи, 
г. Мытищи
	Многоквартирный жилой дом
	Московская область,  г.о. Мытищи, 
г. Мытищи, ул. Новая, д. 18 
	55.999994
	37.777777
	Обзор лиц, входящих в основной вход в подъезд № 1 МКД (вход к лифтовому холлу)
	тип №5 
(МКДН)

	4
	ВК 4
	МО, г.о. Мытищи, 
г. Мытищи
	Многоквартирный жилой дом
	Московская область,  г.о. Мытищи, 
г. Мытищи, ул. Новая, д. 18 
	55.999997
	37.777737
	Обзор лиц, входящих в запасной вход в подъезд № 1 МКД (вход на маршевую лестницу)
	тип №3 
(ПВН)

	5
	ВК 5
	МО, г.о. Мытищи, 
г. Мытищи
	Многоквартирный жилой дом
	Московская область,  г.о. Мытищи, 
г. Мытищи, ул. Новая, д. 18 
	55.999956
	37.777727
	Обзор ГРНЗ и автотранспорта, въезжающего в жилой комплекс 
	тип №2 
(ГРЗ)


Раздел № 6. Порядок разработки схемы мест установки и сцен обзора видеокамер для объектов типа: СВН-МТС
Для указанного типа объектов разработка схемы мест установки и сцен обзора видеокамер выполняется на схеме МТС
Таблица № 9 - Перечень объектов, указываемых на схеме МТС
	№ п/п
	Наименование
	Примечание

	1
	салон МТС в целом
	Пример № 12
Пример № 13

	2
	место для сидения водителя МТС
	

	3
	места для сидения пассажиров
	

	4
	входные двери в МТС (включая отдельную входную дверь водителя, при наличии)
	

	5
	схема мест установки и сцен обзора видеокамер с указанными на ней:
типами видеокамер
направлениями обзора видеокамер
углами обзора видеокамер
	


Пример № 12

- Размещение ВК на в мобильных транспортных средствах
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Пример № 13
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Раздел № 7 – Таблица самопроверки 
После разработки схем мест установки и сцен обзора видеокамер и рекомендуется провести самопроверку с использованием следующей таблицы
Таблица № 10 – Самопроверка разработанной схемы мест установки и сцен обзора видеокамер
	Общие критерии проверки

	№
	Наименование критерия
	Выполнено
	Не выполнено
	Выполнено 
частично
	Примечание

	1
	Наличие читаемого документа, таблицы с перечнем всех проектируемых видеокамер, информацией о местах их установки и сценах обзора
	
	
	
	

	2
	Наличие детального плана участка (геоподоснова) с указанными на нем:
	
	
	
	

	2.1
	зданиями/сооружениями
	
	
	
	

	2.2
	элементами благоустройства
	
	
	
	

	2.3
	объектами инфраструктуры
	
	
	
	

	2.4
	входами/въездами
	
	
	
	

	2.5
	путями пешего подхода
	
	
	
	

	2.6
	парковками
	
	
	
	

	2.7
	контейнерными площадками
	
	
	
	

	2.8
	озеленением (с ведомостью элементов озеленения)
	
	
	
	

	3
	Наличие плана первого этажа зданий/сооружений с указанными на нем входами (не требуется для объектов СВН-ТКО, СВН-КАР, СВН-СТР, СВН-МТС, СВН-ОТИ)
	
	
	
	

	4
	Наличие указания на детальном плане участка и плане первого этажа зданий/сооружений размеров каждого объекта и/или масштабной линейки
	
	
	
	

	5
	Наличие экспликация объектов, расположенных на детальном плане участка и плане первого этажа
	
	
	
	

	6
	Наличие общей схемы мест установки видеокамер на детальном плане участка и плане первого этажа зданий/сооружений с указанными:
	
	
	
	

	6.1
	типами видеокамер
	
	
	
	

	6.2
	направлениями обзора видеокамер
	
	
	
	

	6.3
	углами обзора видеокамер
	
	
	
	

	6.4
	расстояниями от видеокамер до окончания их сцены обзора
	
	
	
	

	6.5
	высотой установки видеокамер
	
	
	
	

	Критерии проверки объектов типа: СВН-ОБР, СВН-ЗДР, СВН-СОЦ

	7
	Наличие видеокамер Тип № 1 для обзора территории перед основными входами в учреждение/объект
	
	
	
	

	8
	Наличие видеокамер Тип № 1 для обзора основных входных/въездных групп на территорию учреждения/объекта (въездные ворота, калитки, КПП и пр.)
	
	
	
	

	9
	Наличие видеокамер Тип № 1 для обзора крупных объектов инфраструктуры  и мест массового скопления людей на прилегающей к учреждению/объекту территории
	
	
	
	

	10
	Наличие видеокамер Тип № 3 для обзора лица входящих людей в основных входы в учреждение/объект, а также схемы монтажа данных видеокамер
	
	
	
	

	11
	Наличие видеокамер Тип № 4 для обзора основных входных групп здания/учреждения/объекта со стороны холла (турникеты, рамки металлоискателей, зона прохода, регистратура, ресепшен и пр.)
	
	
	
	

	Критерии проверки объектов типа: СВН-ТПУ

	12
	Наличие видеокамер Тип № 1 для обзора основных путей пешего подхода к объекту и перемещения людей по территории объекта
	
	
	
	

	13
	Наличие видеокамер Тип № 1 для обзора основных входных/въездных групп на территорию объекта
	
	
	
	

	14
	Наличие видеокамер Тип № 1 для обзора основных мест посадки/высадки пассажиров
	
	
	
	

	15
	Наличие видеокамер Тип № 1 для обзора крупных объектов инфраструктуры и мест массового скопления людей на прилегающей к объекту территории
	
	
	
	

	16
	Наличие видеокамер Тип № 1 для обзора мест продажи билетов, расположенных на улице
	
	
	
	

	17
	Наличие видеокамер Тип № 4 для обзора мест продажи билетов, расположенных в помещении
	
	
	
	

	18
	Наличие видеокамер Тип № 3 для обзора лица входящих людей в основные входы в здания (сооружения) объекта
	
	
	
	

	
	Критерии проверки объектов типа: СВН-ТОР и СВН-ТУР, СВН-КУЛ, СВН-ФИЗ

	19
	Наличие видеокамер Тип № 1 для обзора территории перед основными входами в учреждение/объект
	
	
	
	

	20
	Наличие видеокамер Тип № 1 для обзора основных входных/въездных групп на территорию учреждения/объекта
	
	
	
	

	21
	Наличие видеокамер Тип № 1 для обзора основных мест посадки/высадки пассажиров общественного транспорта на территории учреждения /объекта
	
	
	
	

	22
	Наличие видеокамер Тип № 1 для обзора мест продажи билетов, расположенных на улице
	
	
	
	

	23
	Наличие видеокамер Тип № 4 для обзора мест продажи билетов, расположенных в помещении
	
	
	
	

	24
	Наличие видеокамер Тип № 1 для обзора крупных объектов инфраструктуры и мест массового скопления людей на прилегающей к учреждению/объекту территории
	
	
	
	

	25
	Наличие видеокамер Тип № 3 для обзора лица входящих людей в основные входы в учреждение/объект
	
	
	
	

	
	Критерии проверки объектов типа: СВН-ТКО, СВН-КАР

	26
	Наличие видеокамер Тип № 1 для обзора места массового скопления людей (производства работ) на территории полигона/карьера
	
	
	
	

	27
	Наличие видеокамер Тип № 1 для обзора объекта (тела) полигона/карьера в целом
	
	
	
	

	28
	Наличие видеокамер Тип № 1 для обзора содержимого кузова въезжающего грузового автотранспорта
	
	
	
	

	29
	Наличие видеокамер Тип № 2 для обзора государственных регистрационных номеров въезжающего/выезжающего автотранспорта
	
	
	
	

	
	Критерии проверки объектов типа: СВН-СТР

	30
	Наличие видеокамер Тип № 1 для обзора мест массового скопления людей (мест производства работ в т.ч. зоны разгрузки автотранспорта) на территории объекта
	
	
	
	

	31
	Наличие видеокамер Тип № 1 для обзора входных/въездных групп на территорию объекта (въездные ворота, калитки, КПП и пр.)
	
	
	
	

	32
	Наличие видеокамер Тип № 1 для обзора территории в целом (в т.ч. объект строительства)
	
	
	
	

	
	Критерии проверки объектов типа: СВН-МТС

	33
	Наличие видеокамер Тип № 6 для обзора лица людей, входящих в МТС
	
	
	
	

	34
	Наличие видеокамер Тип № 7 для обзора ГРЗН спереди и сзади МТС
	
	
	
	

	35
	Наличие видеокамер Тип № 8 для обзора салона МТС в целом
	
	
	
	

	36
	Наличие видеокамер Тип № 8 для обзора места водителя МТС и входной двери в кабину (при наличии)
	
	
	
	

	
	Критерии проверки объектов типа: СВН-МКД

	37
	Наличие видеокамер Тип № 1 для обзора крупных объектов инфраструктуры и мест массового скопления людей на дворовой и прилегающей к МКД территории
	
	
	
	

	38
	Наличие видеокамер Тип № 2 для обзора основных въездов/выездов на территорию жилого микрорайона
	
	
	
	

	39
	Наличие видеокамер Тип № 3 и/или Тип № 5 для обзора лица людей, входящих в подъезды МКД
	
	
	
	

	40
	Наличие видеокамер Тип № 3 для обзора лица людей, входящих в отдельные входы на маршевые лестницы МКД
	
	
	
	

	41
	Наличие видеокамер Тип № 1 для обзора контейнерных площадок
	
	
	
	

	
	Критерии проверки объектов типа: СВН-ОТИ

	42
	Наличие видеокамер Тип № 2 для обзора въездов/выездов в городские населенные пункты
	
	
	
	

	
	Критерии проверки объектов типа: СВН-МФЦ

	43
	Наличие видеокамер Тип № 1 для обзора путей пешего подхода к зданию (территории) МФЦ
	
	
	
	

	44
	Наличие видеокамер Тип № 1 для обзора мест массового скопления людей на дворовой и прилегающей к зданию территории МФЦ
	
	
	
	

	45
	Наличие видеокамер Тип № 1 для обзора въездов/выездов на территорию (парковку) МФЦ
	
	
	
	

	46
	Наличие видеокамер Тип № 3 для обзора лица людей, входящих в здания МФЦ
	
	
	
	

	47
	Наличие видеокамер Тип № 4 для обзора залов ожидания, залов обслуживания, зоны терминалов (очереди, оплаты, банкоматов и т.п.)
	
	
	
	


